(module PTS810SJG250SMTRLFS (layer F.Cu) (tedit 625975DE)
  (descr <b>pts810</b><br>)
  (fp_text reference REF** (at -0.05 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PTS810SJG250SMTRLFS (at -0.05 2.55) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.075 -1.075) (size 1.05 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.075 -1.075) (size 1.05 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.075 1.075) (size 1.05 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.075 1.075) (size 1.05 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
