(module easyeda2kicad:SW-SMD_4P-L4.2-W3.3-P2.15-LS5.1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.08) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-SMD_4P-L4.2-W3.3-P2.15-LS5.1 (at 0 5.08) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.25 -1.08 90.00) (size 0.70 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.25 -1.08 90.00) (size 0.70 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -2.25 1.08 90.00) (size 0.70 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 2.25 1.08 90.00) (size 0.70 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PTS815SJK250SMTRLFS/PTS815SJK250SMTRLFS.3dshapes/SW-SMD_4P-L4.2-W3.3-H2.5-P2.15-LS5.1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)