(module "PTV09A4020FB103" (layer F.Cu)
  (descr "PTV09A-4")
  (tags "Resistor")
  (fp_text reference R** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PTV09A4020FB103" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.500 5.6) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 5.6) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.500 5.6) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.400 -1.4) (size 4.460 4.460) (drill 2.9732) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.400 -1.4) (size 4.460 4.460) (drill 2.9732) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PTV09A-4020F-B103.stp
    (at (xyz 0 0.031496063461454 0.1700787469158))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 -180))
  )
)
