(module "PTV1113415AA104" (layer F.Cu)
  (descr "PTV111-3415A-A104-1")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at 3.750 -8.475) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 3.750 -8.475) (layer F.Fab))
  (fp_text value "PTV1113415AA104" (at 3.750 -8.475) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.500 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.500 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -2.050 -11) (size 4.350 4.350) (drill 2.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 9.550 -11) (size 4.350 4.350) (drill 2.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PTV111-3415A-A104.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
