(module easyeda2kicad:SMD-6_L8.6-W6.4-P2.54-LS9.4-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.24) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SMD-6_L8.6-W6.4-P2.54-LS9.4-BL (at 0 8.24) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.54 4.24 0.00) (size 0.76 2.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 4.24 0.00) (size 0.76 2.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.54 4.24 0.00) (size 0.76 2.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -2.54 -4.24 0.00) (size 0.76 2.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -4.24 0.00) (size 0.76 2.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 2.54 -4.24 0.00) (size 0.76 2.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PVN012ASPBF/PVN012ASPBF.3dshapes/SMD-6_L8.6-W6.4-H5.1-P2.54-LS9.4.wrl"
		(offset (xyz -2.540 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)