(module easyeda2kicad:DIP-8_L9.4-W6.4-P2.54-LS9.1-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DIP-8_L9.4-W6.4-P2.54-LS9.1-BL (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at -3.81 3.81 0.00) (size 1.46 1.82) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 2 thru_hole oval (at -1.27 3.81 0.00) (size 1.46 1.82) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 3 thru_hole oval (at 1.27 3.81 0.00) (size 1.46 1.82) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 4 thru_hole oval (at 3.81 3.81 0.00) (size 1.46 1.82) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 8 thru_hole oval (at -3.81 -3.81 0.00) (size 1.46 1.82) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 7 thru_hole oval (at -1.27 -3.81 0.00) (size 1.46 1.82) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 6 thru_hole oval (at 1.27 -3.81 0.00) (size 1.46 1.82) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 5 thru_hole oval (at 3.81 -3.81 0.00) (size 1.46 1.82) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PVT322APBF/PVT322APBF.3dshapes/DIP-8_L9.8-W6.6-H3.5-LS7.62-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 0.340 0.130 3.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)