(module easyeda2kicad:HDR-TH_2P-P2.54-V-M (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HDR-TH_2P-P2.54-V-M (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0.00 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0.00 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/PZ254V-11-02P/PZ254V-11-02P.3dshapes/HDR2.54-M-LI-1X2P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)