(module PinHeader_1x05_P2.00mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 59FED667)
  (descr "Through hole angled pin header, 1x05, 2.00mm pitch, 4.2mm pin length, single row")
  (tags "Through hole angled pin header THT 1x05 2.00mm single row")
  (fp_text reference REF** (at 3.1 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PinHeader_1x05_P2.00mm_Horizontal (at 3.1 10) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 4) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 6) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 8) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user %R (at 2.25 4 90) (layer F.Fab))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.00mm.3dshapes/PinHeader_1x05_P2.00mm_Horizontal.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)