(module PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC)
  (descr "Through hole straight pin header, 2x03, 2.54mm pitch, double rows")
  (tags "Through hole pin header THT 2x03 2.54mm double row")
  (fp_text reference REF** (at 1.27 -2.33) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical (at 1.27 7.41) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user %R (at 1.27 2.54 90) (layer F.Fab))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)