(module QFN40P300X300X105-25N (layer F.Cu) (tedit 636D9D99)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN40P300X300X105-25N (at 0 3.556) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.545 -1) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.545 -0.6) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.545 -0.2) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.545 0.2) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.545 0.6) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 6 smd roundrect (at -1.545 1) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 7 smd roundrect (at -1 1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 8 smd roundrect (at -0.6 1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 9 smd roundrect (at -0.2 1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 10 smd roundrect (at 0.2 1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 11 smd roundrect (at 0.6 1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 12 smd roundrect (at 1 1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 13 smd roundrect (at 1.545 1) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 14 smd roundrect (at 1.545 0.6) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.545 0.2) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.545 -0.2) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 17 smd roundrect (at 1.545 -0.6) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 18 smd roundrect (at 1.545 -1) (size 0.64 0.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 19 smd roundrect (at 1 -1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 20 smd roundrect (at 0.6 -1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 21 smd roundrect (at 0.2 -1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 22 smd roundrect (at -0.2 -1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 23 smd roundrect (at -0.6 -1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 24 smd roundrect (at -1 -1.545) (size 0.22 0.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.08))
  (pad 25 smd rect (at 0 0) (size 1.7 1.54) (layers F.Cu F.Mask))
)
