(module QFN45P65_800X800X100L40X31T645N (layer F.Cu) (tedit 645AEFDA)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PIC18F4550-I/ML (at -0.05 5.6) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -4 -3.25) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4 -2.6) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -4 -1.95) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4 -1.3) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4 -0.65) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4 0) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -4 0.65) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -4 1.3) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -4 1.95) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -4 2.6) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -4 3.25) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -3.25 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -2.6 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.95 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.3 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.65 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0.65 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.3 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.95 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 2.6 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 3.25 4 90) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 4 3.25 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 4 2.6 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 4 1.95 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 4 1.3 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 4 0.65 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 4 0 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 4 -0.65 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 4 -1.3 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 4 -1.95 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 4 -2.6 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 4 -3.25 180) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 3.25 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 2.6 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 1.95 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 1.3 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 0.65 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 0 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -0.65 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at -1.3 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at -1.95 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at -2.6 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at -3.15 -4 270) (size 0.8 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at 0 0 270) (size 6.45 6.45) (layers F.Cu F.Mask))
)
