(module QFN50P300X300X80-13W1N (layer F.Cu)
  (descr "QFN,0.50mm pitch,square;3 pin X 3 pin,3.00mm X 3.00mm X 0.80mm H (w/thermal tab)")
  (tags "CMS XXX")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.34874 -0.49784) (size 1.04902 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.34874 0) (size 1.04902 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.34874 0.49784) (size 1.04902 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.49784 1.34874) (size 0.29972 1.04902) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 1.34874) (size 0.29972 1.04902) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.49784 1.34874) (size 0.29972 1.04902) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.34874 0.49784) (size 1.04902 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.34874 0) (size 1.04902 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.34874 -0.49784) (size 1.04902 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.49784 -1.34874) (size 0.29972 1.04902) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 -1.34874) (size 0.29972 1.04902) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.49784 -1.34874) (size 0.29972 1.04902) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 0) (size 1.24968 1.24968) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
