(module QFN50P400X400X95-21N (layer F.Cu) (tedit 634F4247)
  (fp_text reference REF** (at 0.36507 -4.24095) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 20-VFQFN (at 0.254 3.556) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd roundrect (at -1 1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 7 smd roundrect (at -0.5 1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 8 smd roundrect (at 0 1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 9 smd roundrect (at 0.5 1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 10 smd roundrect (at 1 1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 16 smd roundrect (at 1 -1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 17 smd roundrect (at 0.5 -1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 18 smd roundrect (at 0 -1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 19 smd roundrect (at -0.5 -1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 20 smd roundrect (at -1 -1.95 90) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.95 -1) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.95 -0.5) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.95 0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.95 0.5) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.95 1) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 11 smd roundrect (at 1.95 1) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 12 smd roundrect (at 1.95 0.5) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 13 smd roundrect (at 1.95 0) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 14 smd roundrect (at 1.95 -0.5) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.95 -1) (size 0.81 0.26) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 21 smd rect (at 0 0) (size 2.6 2.6) (layers F.Cu F.Mask))
)
