(module QFN50P450X350X100-21N (layer F.Cu) (tedit 62DFEF06)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.05 -3.96 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN50P450X350X100-21N (at 10.11 3.96 0) (layer F.Fab))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.75 2.185 90.0) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.75 2.185 90.0) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.75 -2.185 90.0) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.75 -2.185 90.0) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.685 -1.75) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.685 -1.25) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.685 -0.75) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.685 -0.25) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.685 0.25) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.685 0.75) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.685 1.25) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.685 1.75) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.685 1.75) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.685 1.25) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.685 0.75) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.685 0.25) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.685 -0.25) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.685 -0.75) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.685 -1.25) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.685 -1.75) (size 0.9 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 0.0 0.0) (size 2.05 3.05) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 0.0 -1.275) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 0.0 1.275) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0.775 0.0) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -0.775 0.0) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask))
)