(footprint QFN50P500X500X80-33N (layer F.Cu) (tedit 67622622)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.763325 -3.587649 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN50P500X500X80-33N (at 5.33837 3.660597 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -2.45 -1.75) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -2.45 -1.25) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -2.45 -0.75) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -2.45 -0.25) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -2.45 0.25) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -2.45 0.75) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -2.45 1.25) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -2.45 1.75) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -1.75 2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -1.25 2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -0.75 2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -0.25 2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 0.25 2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 0.75 2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 1.25 2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 1.75 2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 2.45 1.75) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 2.45 1.25) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 2.45 0.75) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 2.45 0.25) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 2.45 -0.25) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 2.45 -0.75) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 2.45 -1.25) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 2.45 -1.75) (size 0.8 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 1.75 -2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 1.25 -2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 0.75 -2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at 0.25 -2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -0.25 -2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -0.75 -2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -1.25 -2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd roundrect (roundrect_rratio 0.075) (at -1.75 -2.45) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 0.0 0.0) (size 3.7 3.7) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)