(module QFN50P500X500X90-29N (layer F.Cu) (tedit 63D23B71)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.06 -3.85 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN50P500X500X90-29N (at 9.585 3.95 0) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at -1.5 2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at -1.0 2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at -0.5 2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at 0.0 2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at 0.5 2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at 1.0 2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at 1.5 2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at 1.5 -2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at 1.0 -2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at 0.5 -2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 25 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at 0.0 -2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 26 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at -0.5 -2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 27 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at -1.0 -2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 28 smd roundrect (roundrect_rratio 0.13) (at -1.5 -2.36) (size 0.27 1.01) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.36 -1.5) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.36 -1.0) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.36 -0.5) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.36 0.0) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.36 0.5) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.36 1.0) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -2.36 1.5) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.36 1.5) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.36 1.0) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.36 0.5) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.36 0.0) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.36 -0.5) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.36 -1.0) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 2.36 -1.5) (size 1.01 0.27) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 29 smd rect (at 0.0 0.0) (size 3.15 3.15) (layers F.Cu F.Mask))
)