(module QFN50P500X500X90-33N (layer F.Cu) (tedit 6450A14F)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -4.135) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ESP8285 (at 0 4.3) (layer F.Fab))
  (pad 9 smd roundrect (at -1.75 2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 10 smd roundrect (at -1.25 2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.75 2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 12 smd roundrect (at -0.25 2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 13 smd roundrect (at 0.25 2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.75 2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.25 2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.75 2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 25 smd roundrect (at 1.75 -2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 26 smd roundrect (at 1.25 -2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 27 smd roundrect (at 0.75 -2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 28 smd roundrect (at 0.25 -2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 29 smd roundrect (at -0.25 -2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 30 smd roundrect (at -0.75 -2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 31 smd roundrect (at -1.25 -2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 32 smd roundrect (at -1.75 -2.445 90) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.445 -1.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.445 -1.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.445 -0.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.445 -0.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 5 smd roundrect (at -2.445 0.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 6 smd roundrect (at -2.445 0.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 7 smd roundrect (at -2.445 1.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 8 smd roundrect (at -2.445 1.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 17 smd roundrect (at 2.445 1.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 18 smd roundrect (at 2.445 1.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 19 smd roundrect (at 2.445 0.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 20 smd roundrect (at 2.445 0.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 21 smd roundrect (at 2.445 -0.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 22 smd roundrect (at 2.445 -0.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 23 smd roundrect (at 2.445 -1.25) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 24 smd roundrect (at 2.445 -1.75) (size 0.81 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.03))
  (pad 33 smd rect (at 0 0) (size 3.7 3.7) (layers F.Cu F.Mask))
)
