(module QFN50P550X350X100-25N410X210 (layer F.Cu) (tedit 6458EFAB)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.72826 -4.317814 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN50P550X350X100-25N410X210 (at 6.300776 3.9549355 0) (layer F.Fab))
  (pad 12 smd rect (at -0.75 2.685 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 0.75 2.685 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at 0.75 -2.685 270.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 -2.685 270.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.685 -2.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.685 -1.75) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -1.685 -1.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -1.685 -0.75) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -1.685 -0.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -1.685 0.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -1.685 0.75) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -1.685 1.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -1.685 1.75) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -1.685 2.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 1.685 2.25 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 1.685 1.75 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at 1.685 1.25 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 1.685 0.75 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 1.685 0.25 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at 1.685 -0.25 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at 1.685 -0.75 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 1.685 -1.25 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at 1.685 -1.75 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at 1.685 -2.25 180.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 25 smd rect (at 0.0 0.0) (size 2.1 4.1) (layers F.Cu))
)