(module QFN50P900X900X100-65N (layer F.Cu) (tedit 65D567A8)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.27 -6.0325 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN50P900X900X100-65N (at 8.89 6.0325 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -4.435 -3.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -4.435 -3.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -4.435 -2.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -4.435 -2.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -4.435 -1.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -4.435 -1.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -4.435 -0.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -4.435 -0.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -4.435 0.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -4.435 0.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -4.435 1.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -4.435 1.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -4.435 2.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -4.435 2.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -4.435 3.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -4.435 3.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -3.75 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -3.25 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -2.75 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -2.25 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at -1.75 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at -1.25 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at -0.75 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at -0.25 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 0.25 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 0.75 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 1.25 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 1.75 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 2.25 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 2.75 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 3.25 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 3.75 4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 4.435 3.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 4.435 3.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 4.435 2.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 4.435 2.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 4.435 1.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 4.435 1.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 4.435 0.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 4.435 0.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 4.435 -0.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 4.435 -0.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at 4.435 -1.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at 4.435 -1.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd rect (at 4.435 -2.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd rect (at 4.435 -2.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd rect (at 4.435 -3.25) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd rect (at 4.435 -3.75) (size 0.84 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd rect (at 3.75 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd rect (at 3.25 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd rect (at 2.75 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd rect (at 2.25 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd rect (at 1.75 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 smd rect (at 1.25 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 55 smd rect (at 0.75 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 56 smd rect (at 0.25 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 57 smd rect (at -0.25 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 58 smd rect (at -0.75 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 59 smd rect (at -1.25 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 60 smd rect (at -1.75 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61 smd rect (at -2.25 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 62 smd rect (at -2.75 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 63 smd rect (at -3.25 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 64 smd rect (at -3.75 -4.435) (size 0.26 0.84) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 65 smd rect (at 0.0 0.0) (size 3.4 3.4) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)