(module QFN65P300X300X80-9W3N (layer F.Cu)
  (descr "QFN,0.65mm pitch,square;2 pin X 2 pin,3.00mm X 3.00mm X 0.80mm H (w/thermal tab)")
  (tags "CMS XXX")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.4986 -0.32258) (size 0.79756 0.34798) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.4986 0.32258) (size 0.79756 0.34798) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.32258 1.4986) (size 0.34798 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.32258 1.4986) (size 0.34798 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.4986 0.32258) (size 0.79756 0.34798) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.4986 -0.32258) (size 0.79756 0.34798) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.32258 -1.4986) (size 0.34798 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.32258 -1.4986) (size 0.34798 0.79756) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 1.79832 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
