(module QFN65P500X500X100-21N_MCP96L00T-E/MX (layer F.Cu) (tedit 632CD426)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.77 -3.978 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN65P500X500X100-21N_MCP96L00T-E/MX (at 14.978 3.978 0) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.3 2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -0.65 2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.0 2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.65 2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.3 2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 1.3 -2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.65 -2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 0.0 -2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -0.65 -2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -1.3 -2.45 90.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -2.45 -1.3) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -2.45 -0.65) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -2.45 0.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -2.45 0.65) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at -2.45 1.3) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 2.45 1.3) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 2.45 0.65) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 2.45 0.0) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 2.45 -0.65) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.04) (at 2.45 -1.3) (size 0.81 0.32) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 0.0 0.0) (size 3.25 3.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -1.0 0.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -1.0 -1.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0.0 -1.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 1.0 -1.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 1.0 0.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at -1.0 1.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 0.0 1.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 1.0 1.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
)