(module "QFN65P700X700X100-33N" (layer F.Cu)
  (descr "QFN32 7x7, 0.65P CASE 485J−02 ISSUE E")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (attr smd)
  (fp_text reference U** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "QFN65P700X700X100-33N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.45 -2.275 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.45 -1.625 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.45 -0.975 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.45 -0.325 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3.45 0.325 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.45 0.975 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.45 1.625 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.45 2.275 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.275 3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -1.625 3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.975 3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.325 3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.325 3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.975 3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.625 3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 2.275 3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 3.45 2.275 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 3.45 1.625 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 3.45 0.975 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 3.45 0.325 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 3.45 -0.325 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 3.45 -0.975 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 3.45 -1.625 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 3.45 -2.275 90) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 2.275 -3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 1.625 -3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 0.975 -3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 0.325 -3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -0.325 -3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -0.975 -3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -1.625 -3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -2.275 -3.45 0) (size 0.35 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 0 0 0) (size 5.36 5.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model AMIS30543C5431RG.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
