(module "QFN_5032_6pins" (layer F.Cu)
  (descr "QFN_5032_6pins")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "QFN_5032_6pins" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.270 1.1 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 1.1 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.270 1.1 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.270 -1.1 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.000 -1.1 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.270 -1.1 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SiT9120AI-1C3-33E100.000000.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
