(footprint QFP50P1200X1200X160-64N (layer F.Cu) (tedit 6665E29D)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.144455 -7.884025 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFP50P1200X1200X160-64N (at 18.303365 7.855195 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.6134 -3.7592 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -5.6134 -3.2512 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -5.6134 -2.7432 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -5.6134 -2.2606 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -5.6134 -1.7526 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -5.6134 -1.2446 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -5.6134 -0.762 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -5.6134 -0.254 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -5.6134 0.254 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -5.6134 0.762 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -5.6134 1.2446 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -5.6134 1.7526 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -5.6134 2.2606 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -5.6134 2.7432 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -5.6134 3.2512 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -5.6134 3.7592 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -3.7592 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -3.2512 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -2.7432 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -2.2606 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at -1.7526 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at -1.2446 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at -0.762 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at -0.254 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 0.254 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 0.762 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 1.2446 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 1.7526 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 2.2606 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 2.7432 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 3.2512 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 3.7592 5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 5.6134 3.7592 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 5.6134 3.2512 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 5.6134 2.7432 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 5.6134 2.2606 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 5.6134 1.7526 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 5.6134 1.2446 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 5.6134 0.762 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 5.6134 0.254 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 5.6134 -0.254 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 5.6134 -0.762 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at 5.6134 -1.2446 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at 5.6134 -1.7526 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd rect (at 5.6134 -2.2606 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd rect (at 5.6134 -2.7432 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd rect (at 5.6134 -3.2512 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd rect (at 5.6134 -3.7592 270.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd rect (at 3.7592 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd rect (at 3.2512 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd rect (at 2.7432 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd rect (at 2.2606 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd rect (at 1.7526 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 smd rect (at 1.2446 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 55 smd rect (at 0.762 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 56 smd rect (at 0.254 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 57 smd rect (at -0.254 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 58 smd rect (at -0.762 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 59 smd rect (at -1.2446 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 60 smd rect (at -1.7526 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 61 smd rect (at -2.2606 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 62 smd rect (at -2.7432 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 63 smd rect (at -3.2512 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 64 smd rect (at -3.7592 -5.6134 180.0) (size 0.2794 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)