(module QFP50P1400X1400X160-80N (layer F.Cu) (tedit 64644827)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MSP430F5529IPNR (at 0 8.75) (layer F.Fab))
  (pad 21 smd roundrect (at -4.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 22 smd roundrect (at -4.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 23 smd roundrect (at -3.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 24 smd roundrect (at -3.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 25 smd roundrect (at -2.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 26 smd roundrect (at -2.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 27 smd roundrect (at -1.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 28 smd roundrect (at -1.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 29 smd roundrect (at -0.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 30 smd roundrect (at -0.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 31 smd roundrect (at 0.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 32 smd roundrect (at 0.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 33 smd roundrect (at 1.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 34 smd roundrect (at 1.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 35 smd roundrect (at 2.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 36 smd roundrect (at 2.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 37 smd roundrect (at 3.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 38 smd roundrect (at 3.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 39 smd roundrect (at 4.25 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 40 smd roundrect (at 4.75 6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 61 smd roundrect (at 4.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 62 smd roundrect (at 4.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 63 smd roundrect (at 3.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 64 smd roundrect (at 3.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 65 smd roundrect (at 2.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 66 smd roundrect (at 2.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 67 smd roundrect (at 1.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 68 smd roundrect (at 1.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 69 smd roundrect (at 0.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 70 smd roundrect (at 0.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 71 smd roundrect (at -0.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 72 smd roundrect (at -0.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 73 smd roundrect (at -1.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 74 smd roundrect (at -1.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 75 smd roundrect (at -2.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 76 smd roundrect (at -2.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 77 smd roundrect (at -3.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 78 smd roundrect (at -3.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 79 smd roundrect (at -4.25 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 80 smd roundrect (at -4.75 -6.68 90) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 1 smd roundrect (at -6.68 -4.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 2 smd roundrect (at -6.68 -4.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 3 smd roundrect (at -6.68 -3.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 4 smd roundrect (at -6.68 -3.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 5 smd roundrect (at -6.68 -2.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 6 smd roundrect (at -6.68 -2.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 7 smd roundrect (at -6.68 -1.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 8 smd roundrect (at -6.68 -1.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 9 smd roundrect (at -6.68 -0.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 10 smd roundrect (at -6.68 -0.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 11 smd roundrect (at -6.68 0.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 12 smd roundrect (at -6.68 0.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 13 smd roundrect (at -6.68 1.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 14 smd roundrect (at -6.68 1.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 15 smd roundrect (at -6.68 2.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 16 smd roundrect (at -6.68 2.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 17 smd roundrect (at -6.68 3.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 18 smd roundrect (at -6.68 3.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 19 smd roundrect (at -6.68 4.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 20 smd roundrect (at -6.68 4.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 41 smd roundrect (at 6.68 4.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 42 smd roundrect (at 6.68 4.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 43 smd roundrect (at 6.68 3.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 44 smd roundrect (at 6.68 3.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 45 smd roundrect (at 6.68 2.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 46 smd roundrect (at 6.68 2.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 47 smd roundrect (at 6.68 1.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 48 smd roundrect (at 6.68 1.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 49 smd roundrect (at 6.68 0.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 50 smd roundrect (at 6.68 0.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 51 smd roundrect (at 6.68 -0.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 52 smd roundrect (at 6.68 -0.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 53 smd roundrect (at 6.68 -1.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 54 smd roundrect (at 6.68 -1.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 55 smd roundrect (at 6.68 -2.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 56 smd roundrect (at 6.68 -2.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 57 smd roundrect (at 6.68 -3.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 58 smd roundrect (at 6.68 -3.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 59 smd roundrect (at 6.68 -4.25) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
  (pad 60 smd roundrect (at 6.68 -4.75) (size 1.56 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04))
)
