(module QFP50P4260X4260X423-304N (layer F.Cu)
  (descr "QFP,0.50mm pitch,square;76 pin X 76 pin, 40.20mm X 40.20mm X 4.23mm H body")
  (tags "CMS XXX")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -23) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -20.99818 -18.74774) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -20.99818 -18.2499) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -20.99818 -17.74952) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -20.99818 -17.24914) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -20.99818 -16.74876) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -20.99818 -16.24838) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -20.99818 -15.748) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -20.99818 -15.24762) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -20.99818 -14.74978) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -20.99818 -14.2494) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -20.99818 -13.74902) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -20.99818 -13.24864) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -20.99818 -12.74826) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -20.99818 -12.24788) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -20.99818 -11.7475) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -20.99818 -11.24966) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -20.99818 -10.74928) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -20.99818 -10.2489) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -20.99818 -9.74852) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -20.99818 -9.24814) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -20.99818 -8.74776) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -20.99818 -8.24992) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -20.99818 -7.74954) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -20.99818 -7.24916) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -20.99818 -6.74878) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -20.99818 -6.2484) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -20.99818 -5.74802) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -20.99818 -5.24764) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -20.99818 -4.7498) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -20.99818 -4.24942) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -20.99818 -3.74904) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -20.99818 -3.24866) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -20.99818 -2.74828) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -20.99818 -2.2479) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -20.99818 -1.74752) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -20.99818 -1.24968) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -20.99818 -0.7493) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -20.99818 -0.24892) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at -20.99818 0.24892) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -20.99818 0.7493) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at -20.99818 1.24968) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at -20.99818 1.74752) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at -20.99818 2.2479) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at -20.99818 2.74828) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at -20.99818 3.24866) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at -20.99818 3.74904) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at -20.99818 4.24942) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at -20.99818 4.7498) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at -20.99818 5.24764) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at -20.99818 5.74802) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at -20.99818 6.2484) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at -20.99818 6.74878) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at -20.99818 7.24916) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at -20.99818 7.74954) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at -20.99818 8.24992) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at -20.99818 8.74776) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at -20.99818 9.24814) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at -20.99818 9.74852) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at -20.99818 10.2489) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at -20.99818 10.74928) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at -20.99818 11.24966) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at -20.99818 11.7475) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at -20.99818 12.24788) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at -20.99818 12.74826) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at -20.99818 13.24864) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd rect (at -20.99818 13.74902) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd rect (at -20.99818 14.2494) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd rect (at -20.99818 14.74978) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 69 smd rect (at -20.99818 15.24762) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd rect (at -20.99818 15.748) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 71 smd rect (at -20.99818 16.24838) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd rect (at -20.99818 16.74876) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 73 smd rect (at -20.99818 17.24914) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd rect (at -20.99818 17.74952) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 75 smd rect (at -20.99818 18.2499) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 76 smd rect (at -20.99818 18.74774) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd rect (at -18.74774 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 78 smd rect (at -18.2499 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 79 smd rect (at -17.74952 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 80 smd rect (at -17.24914 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 81 smd rect (at -16.74876 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 82 smd rect (at -16.24838 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 83 smd rect (at -15.748 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 84 smd rect (at -15.24762 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 85 smd rect (at -14.74978 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 86 smd rect (at -14.2494 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 87 smd rect (at -13.74902 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 88 smd rect (at -13.24864 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 89 smd rect (at -12.74826 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 90 smd rect (at -12.24788 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 91 smd rect (at -11.7475 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 92 smd rect (at -11.24966 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 93 smd rect (at -10.74928 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 94 smd rect (at -10.2489 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 95 smd rect (at -9.74852 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 96 smd rect (at -9.24814 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 97 smd rect (at -8.74776 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 98 smd rect (at -8.24992 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 99 smd rect (at -7.74954 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 100 smd rect (at -7.24916 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 101 smd rect (at -6.74878 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 102 smd rect (at -6.2484 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 103 smd rect (at -5.74802 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 104 smd rect (at -5.24764 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 105 smd rect (at -4.7498 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 106 smd rect (at -4.24942 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 107 smd rect (at -3.74904 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 108 smd rect (at -3.24866 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 109 smd rect (at -2.74828 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 110 smd rect (at -2.2479 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 111 smd rect (at -1.74752 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 112 smd rect (at -1.24968 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 113 smd rect (at -0.7493 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 114 smd rect (at -0.24892 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 115 smd rect (at 0.24892 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 116 smd rect (at 0.7493 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 117 smd rect (at 1.24968 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 118 smd rect (at 1.74752 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 119 smd rect (at 2.2479 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 120 smd rect (at 2.74828 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 121 smd rect (at 3.24866 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 122 smd rect (at 3.74904 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 123 smd rect (at 4.24942 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 124 smd rect (at 4.7498 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 125 smd rect (at 5.24764 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 126 smd rect (at 5.74802 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 127 smd rect (at 6.2484 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 128 smd rect (at 6.74878 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 129 smd rect (at 7.24916 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 130 smd rect (at 7.74954 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 131 smd rect (at 8.24992 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 132 smd rect (at 8.74776 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 133 smd rect (at 9.24814 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 134 smd rect (at 9.74852 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 135 smd rect (at 10.2489 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 136 smd rect (at 10.74928 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 137 smd rect (at 11.24966 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 138 smd rect (at 11.7475 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 139 smd rect (at 12.24788 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 140 smd rect (at 12.74826 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 141 smd rect (at 13.24864 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 142 smd rect (at 13.74902 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 143 smd rect (at 14.2494 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 144 smd rect (at 14.74978 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 145 smd rect (at 15.24762 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 146 smd rect (at 15.748 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 147 smd rect (at 16.24838 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 148 smd rect (at 16.74876 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 149 smd rect (at 17.24914 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 150 smd rect (at 17.74952 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 151 smd rect (at 18.2499 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 152 smd rect (at 18.74774 20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 153 smd rect (at 20.99818 18.74774) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 154 smd rect (at 20.99818 18.2499) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 155 smd rect (at 20.99818 17.74952) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 156 smd rect (at 20.99818 17.24914) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 157 smd rect (at 20.99818 16.74876) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 158 smd rect (at 20.99818 16.24838) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 159 smd rect (at 20.99818 15.748) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 160 smd rect (at 20.99818 15.24762) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 161 smd rect (at 20.99818 14.74978) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 162 smd rect (at 20.99818 14.2494) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 163 smd rect (at 20.99818 13.74902) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 164 smd rect (at 20.99818 13.24864) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 165 smd rect (at 20.99818 12.74826) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 166 smd rect (at 20.99818 12.24788) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 167 smd rect (at 20.99818 11.7475) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 168 smd rect (at 20.99818 11.24966) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 169 smd rect (at 20.99818 10.74928) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 170 smd rect (at 20.99818 10.2489) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 171 smd rect (at 20.99818 9.74852) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 172 smd rect (at 20.99818 9.24814) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 173 smd rect (at 20.99818 8.74776) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 174 smd rect (at 20.99818 8.24992) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 175 smd rect (at 20.99818 7.74954) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 176 smd rect (at 20.99818 7.24916) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 177 smd rect (at 20.99818 6.74878) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 178 smd rect (at 20.99818 6.2484) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 179 smd rect (at 20.99818 5.74802) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 180 smd rect (at 20.99818 5.24764) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 181 smd rect (at 20.99818 4.7498) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 182 smd rect (at 20.99818 4.24942) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 183 smd rect (at 20.99818 3.74904) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 184 smd rect (at 20.99818 3.24866) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 185 smd rect (at 20.99818 2.74828) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 186 smd rect (at 20.99818 2.2479) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 187 smd rect (at 20.99818 1.74752) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 188 smd rect (at 20.99818 1.24968) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 189 smd rect (at 20.99818 0.7493) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 190 smd rect (at 20.99818 0.24892) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 191 smd rect (at 20.99818 -0.24892) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 192 smd rect (at 20.99818 -0.7493) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 193 smd rect (at 20.99818 -1.24968) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 194 smd rect (at 20.99818 -1.74752) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 195 smd rect (at 20.99818 -2.2479) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 196 smd rect (at 20.99818 -2.74828) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 197 smd rect (at 20.99818 -3.24866) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 198 smd rect (at 20.99818 -3.74904) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 199 smd rect (at 20.99818 -4.24942) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 200 smd rect (at 20.99818 -4.7498) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 201 smd rect (at 20.99818 -5.24764) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 202 smd rect (at 20.99818 -5.74802) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 203 smd rect (at 20.99818 -6.2484) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 204 smd rect (at 20.99818 -6.74878) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 205 smd rect (at 20.99818 -7.24916) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 206 smd rect (at 20.99818 -7.74954) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 207 smd rect (at 20.99818 -8.24992) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 208 smd rect (at 20.99818 -8.74776) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 209 smd rect (at 20.99818 -9.24814) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 210 smd rect (at 20.99818 -9.74852) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 211 smd rect (at 20.99818 -10.2489) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 212 smd rect (at 20.99818 -10.74928) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 213 smd rect (at 20.99818 -11.24966) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 214 smd rect (at 20.99818 -11.7475) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 215 smd rect (at 20.99818 -12.24788) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 216 smd rect (at 20.99818 -12.74826) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 217 smd rect (at 20.99818 -13.24864) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 218 smd rect (at 20.99818 -13.74902) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 219 smd rect (at 20.99818 -14.2494) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 220 smd rect (at 20.99818 -14.74978) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 221 smd rect (at 20.99818 -15.24762) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 222 smd rect (at 20.99818 -15.748) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 223 smd rect (at 20.99818 -16.24838) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 224 smd rect (at 20.99818 -16.74876) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 225 smd rect (at 20.99818 -17.24914) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 226 smd rect (at 20.99818 -17.74952) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 227 smd rect (at 20.99818 -18.2499) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 228 smd rect (at 20.99818 -18.74774) (size 1.59766 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 229 smd rect (at 18.74774 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 230 smd rect (at 18.2499 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 231 smd rect (at 17.74952 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 232 smd rect (at 17.24914 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 233 smd rect (at 16.74876 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 234 smd rect (at 16.24838 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 235 smd rect (at 15.748 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 236 smd rect (at 15.24762 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 237 smd rect (at 14.74978 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 238 smd rect (at 14.2494 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 239 smd rect (at 13.74902 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 240 smd rect (at 13.24864 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 241 smd rect (at 12.74826 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 242 smd rect (at 12.24788 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 243 smd rect (at 11.7475 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 244 smd rect (at 11.24966 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 245 smd rect (at 10.74928 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 246 smd rect (at 10.2489 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 247 smd rect (at 9.74852 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 248 smd rect (at 9.24814 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 249 smd rect (at 8.74776 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 250 smd rect (at 8.24992 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 251 smd rect (at 7.74954 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 252 smd rect (at 7.24916 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 253 smd rect (at 6.74878 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 254 smd rect (at 6.2484 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 255 smd rect (at 5.74802 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 256 smd rect (at 5.24764 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 257 smd rect (at 4.7498 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 258 smd rect (at 4.24942 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 259 smd rect (at 3.74904 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 260 smd rect (at 3.24866 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 261 smd rect (at 2.74828 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 262 smd rect (at 2.2479 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 263 smd rect (at 1.74752 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 264 smd rect (at 1.24968 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 265 smd rect (at 0.7493 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 266 smd rect (at 0.24892 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 267 smd rect (at -0.24892 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 268 smd rect (at -0.7493 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 269 smd rect (at -1.24968 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 270 smd rect (at -1.74752 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 271 smd rect (at -2.2479 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 272 smd rect (at -2.74828 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 273 smd rect (at -3.24866 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 274 smd rect (at -3.74904 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 275 smd rect (at -4.24942 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 276 smd rect (at -4.7498 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 277 smd rect (at -5.24764 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 278 smd rect (at -5.74802 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 279 smd rect (at -6.2484 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 280 smd rect (at -6.74878 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 281 smd rect (at -7.24916 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 282 smd rect (at -7.74954 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 283 smd rect (at -8.24992 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 284 smd rect (at -8.74776 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 285 smd rect (at -9.24814 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 286 smd rect (at -9.74852 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 287 smd rect (at -10.2489 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 288 smd rect (at -10.74928 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 289 smd rect (at -11.24966 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 290 smd rect (at -11.7475 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 291 smd rect (at -12.24788 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 292 smd rect (at -12.74826 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 293 smd rect (at -13.24864 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 294 smd rect (at -13.74902 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 295 smd rect (at -14.2494 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 296 smd rect (at -14.74978 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 297 smd rect (at -15.24762 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 298 smd rect (at -15.748 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 299 smd rect (at -16.24838 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 300 smd rect (at -16.74876 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 301 smd rect (at -17.24914 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 302 smd rect (at -17.74952 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 303 smd rect (at -18.2499 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 304 smd rect (at -18.74774 -20.99818) (size 0.29972 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
