(module QFP80P1200X1200X120-44N (layer F.Cu) (tedit 6528CB97)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.4324 -8.29193 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFP80P1200X1200X120-44N (at 18.266715 8.028225 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.7404 -3.9878 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -5.7404 -3.2004 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -5.7404 -2.3876 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -5.7404 -1.6002 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -5.7404 -0.7874 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -5.7404 0.0 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -5.7404 0.7874 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -5.7404 1.6002 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -5.7404 2.3876 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -5.7404 3.2004 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -5.7404 3.9878 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -3.9878 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -3.2004 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -2.3876 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -1.6002 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -0.7874 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 0.0 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 0.7874 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 1.6002 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 2.3876 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 3.2004 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 3.9878 5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 5.7404 3.9878 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 5.7404 3.2004 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 5.7404 2.3876 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 5.7404 1.6002 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 5.7404 0.7874 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 5.7404 0.0 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 5.7404 -0.7874 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 5.7404 -1.6002 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 5.7404 -2.3876 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 5.7404 -3.2004 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 5.7404 -3.9878 270.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 3.9878 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 3.2004 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 2.3876 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 1.6002 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 0.7874 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 0.0 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at -0.7874 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at -1.6002 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at -2.3876 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at -3.2004 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at -3.9878 -5.7404 180.0) (size 0.4826 1.4732) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)