(module easyeda2kicad:OPTO-SMD_QRE1113GR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.9) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OPTO-SMD_QRE1113GR (at 0 4.9) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at -2.00 -0.90 90.00) (size 0.80 1.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.00 -0.90 90.00) (size 0.80 1.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 2.00 0.90 90.00) (size 0.80 1.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.00 0.90 90.00) (size 0.80 1.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/QRE1113GR/QRE1113GR.3dshapes/OPTO-SMD-4_L3.4-W2.7-H1.7-LS4.8-P1.80.wrl"
		(offset (xyz -0.010 -0.010 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)