(module 6P6C_RJ12_Amphenol_54601-Footprint (layer F.Cu) (tedit 65591484)
  (descr "RJ12 connector  https://cdn.amphenol-icc.com/media/wysiwyg/files/drawing/c-bmj-0082.pdf")
  (tags "RJ12 connector")
  (fp_text reference REF** (at -1.67 -2.16) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.625 2.54) (size 1.52 1.52) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -2.825 4.84) (size 2.3 2.3) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.645 0) (size 1.52 1.52) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.665 2.54) (size 1.52 1.52) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.685 0) (size 1.52 1.52) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.705 2.54) (size 1.52 1.52) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.725 0) (size 1.52 1.52) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 9.175 4.84) (size 2.3 2.3) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_RJ.3dshapes/RJ12_Amphenol_54601.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
