(module easyeda2kicad:RJ11-TH_PCB-6P6C-90 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RJ11-TH_PCB-6P6C-90 (at 0 5.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at -0.51 1.27 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.51 -1.27 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 1.53 1.27 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at 2.55 -1.27 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -2.55 1.27 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -1.53 -1.27 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at -6.00 3.57) (size 2.40 2.40) (drill 2.40) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 6.00 3.57) (size 2.40 2.40) (drill 2.40) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/R-RJ11R06P-A800/R-RJ11R06P-A800.3dshapes/RJ11-TH_PCB-6P6C-90.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -3.070 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)