(module easyeda2kicad:RJ45-TH_R-RJ45S08P-B000 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.969999999999999) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RJ45-TH_R-RJ45S08P-B000 (at 0 9.969999999999999) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 9 thru_hole circle (at 7.91 -5.97 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 10 thru_hole circle (at -7.91 -5.97 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 1 thru_hole circle (at 4.44 3.43 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 2 thru_hole circle (at 3.17 5.97 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.90 3.43 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 4 thru_hole circle (at 0.63 5.97 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 5 thru_hole circle (at -0.63 3.43 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 6 thru_hole circle (at -1.90 5.97 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 7 thru_hole circle (at -3.18 3.43 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 8 thru_hole circle (at -4.45 5.97 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad "" thru_hole circle (at 5.72 -2.92) (size 3.30 3.30) (drill 3.30) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -5.72 -2.92) (size 3.30 3.30) (drill 3.30) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/R-RJ45S08P-B000/R-RJ45S08P-B000.3dshapes/RJ45-TH_L16.0-W16.7-H16.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 1.140 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)