(module easyeda2kicad:RJ45-TH_R-RJ45S08P-B200 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.280000000000001) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RJ45-TH_R-RJ45S08P-B200 (at 0 10.29) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 11.29 3.75 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 2 thru_hole circle (at 10.02 6.29 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 3 thru_hole circle (at 8.75 3.75 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 4 thru_hole circle (at 7.48 6.29 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 5 thru_hole circle (at 6.21 3.75 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 6 thru_hole circle (at 4.94 6.29 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 7 thru_hole circle (at 3.67 3.75 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 8 thru_hole circle (at 2.40 6.29 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 9 thru_hole circle (at -2.40 3.75 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 10 thru_hole circle (at -3.67 6.29 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 11 thru_hole circle (at -4.94 3.75 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 12 thru_hole circle (at -6.21 6.29 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 13 thru_hole circle (at -7.48 3.75 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 14 thru_hole circle (at -8.75 6.29 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 15 thru_hole circle (at -10.02 3.75 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 16 thru_hole circle (at -11.29 6.29 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 17 thru_hole circle (at -14.10 -6.28 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 18 thru_hole circle (at 14.10 -6.28 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad "" thru_hole circle (at -11.90 -2.60) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 11.90 -2.60) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/R-RJ45S08P-B200/R-RJ45S08P-B200.3dshapes/RJ45-TH_R-RJ45S08P-B200.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.600 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)