(module RAK3172 (layer F.Cu) (tedit 6470372D)
  (fp_text reference REF** (at 0 -10.32256) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RAK3172_RAK (at 0 10.57656) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -7.4 -5.749999 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.4 -4.750001 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -7.4 -3.750001 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -7.4 -2.75 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -7.4 -1.75 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -7.4 -0.749999 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -7.4 0.249999 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -7.4 1.25 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -7.4 2.25 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -7.4 3.250001 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -7.4 4.250001 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -7.4 5.249999 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.499999 7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.5 7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 2.5 7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 3.500001 7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 7.4 5.249999 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 7.4 4.250001 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 7.4 3.250001 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 7.4 -1.75 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 7.4 -2.75 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 7.4 -3.750001 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 7.4 -4.749999 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 7.4 -5.749999 90) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 3.500001 -7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 2.5 -7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 1.5 -7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 0.499999 -7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -0.499999 -7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -1.5 -7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -2.5 -7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -3.500001 -7.65) (size 0.7112 1.8034) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
