(module "RASPBERRYPIZEROWV13" (layer F.Cu)
  (descr "Raspberry Pi Zero W (v1.3)_1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RASPBERRYPIZEROWV13" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -23.885 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -23.885 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -21.345 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -21.345 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -18.805 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -18.805 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -16.265 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -16.265 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -13.725 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -13.725 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -11.185 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -11.185 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -8.645 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -8.645 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -6.105 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -6.105 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -3.565 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -3.565 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -1.025 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -1.025 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 1.515 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 1.515 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 4.055 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 4.055 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 6.595 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 6.595 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 9.135 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 9.135 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 11.675 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 11.675 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 14.215 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 14.215 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 16.755 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 16.755 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 19.295 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 19.295 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 21.835 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 21.835 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 24.375 -9.92) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 24.375 -12.46) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole rect (at 24.375 -7.38) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 21.835 -7.38) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole rect (at 21.835 -4.84) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 24.375 -4.84) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -28.755 -11.5) (size 2.8 0) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at -28.755 11.5) (size 2.8 0) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 np_thru_hole circle (at 29.245 11.5) (size 2.8 0) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 np_thru_hole circle (at 29.245 -11.5) (size 2.8 0) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
