(module MODULE_RASPBERRY_PI_3_MODEL_B+ (layer F.Cu) (tedit 636CF263)
  (fp_text reference REF** (at -37.325 -29.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_RASPBERRY_PI_3_MODEL_B+ (at -21.65 29.965) (layer F.Fab))
  (pad S4 thru_hole circle (at -39 24.5) (size 6.2 6.2) (drill 2.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole circle (at 19 24.5) (size 6.2 6.2) (drill 2.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at 19 -24.5) (size 6.2 6.2) (drill 2.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -39 -24.5) (size 6.2 6.2) (drill 2.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -34.13 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -31.59 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -29.05 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -26.51 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -23.97 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -21.43 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -34.13 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -31.59 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -29.05 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -26.51 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -23.97 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -21.43 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -18.89 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -18.89 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -16.35 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -13.81 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -11.27 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -8.73 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -6.19 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -3.65 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -16.35 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -13.81 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -11.27 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -8.73 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -6.19 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at -3.65 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at -1.11 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at -1.11 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 1.43 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 3.97 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 6.51 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 9.05 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 11.59 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 14.13 -23.23) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 1.43 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 3.97 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 6.51 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 9.05 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 11.59 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 14.13 -25.77) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)
