(module "RD901F4015R1B100K00DL1" (layer F.Cu)
  (descr "RD901F-40-15R1-B100K-00DL1-4")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at 2.500 -5.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.500 -5.8) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RD901F4015R1B100K00DL1" (at 2.500 -5.8) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.500 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.300 -7.5) (size 3.165 3.165) (drill 2.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.300 -7.5) (size 3.165 3.165) (drill 2.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (model RD901F-40-15R1-B100K-00DL1.stp
    (at (xyz 0.098425196850394 0.29606299137506 -0.037401574333822))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
