(module easyeda2kicad:RELAY-TH_RE-XXXXMX (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.35) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_RE-XXXXMX (at 0 10.35) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.32 6.35 0.00) (size 4.00 4.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.5000203999999995))
	(pad 3 thru_hole circle (at 8.88 6.35 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.9999959999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -8.90 -6.35 0.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 8.90 -6.35 0.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/RE-112DM1/RE-112DM1.3dshapes/RELAY-TH_RE-XXXXMX.wrl"
		(offset (xyz -0.440 0.190 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)