(module RELAY_1462037-1 (layer F.Cu) (tedit 65087A0C)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.003255 -5.909601 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RELAY_1462037-1 (at 1.8781625 5.8456125 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -3.0 -3.8) (size 2.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -3.0 -0.6) (size 2.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -3.0 1.6) (size 2.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -3.0 3.8) (size 2.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 3.0 3.8) (size 2.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 3.0 1.6) (size 2.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 3.0 -0.6) (size 2.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 3.0 -3.8) (size 2.0 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)