(module RELAY_EC2-5NU (layer F.Cu) (tedit 64AE9E8C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.445 -9.259 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RELAY_EC2-5NU (at 7.557 9.741 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 -6.45) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 2.54 -6.45) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 -1.37) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 3.71) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 1.17) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.54 3.71) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -1.37) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 1.17) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)