(module RELAY_JQC-3F-1C-24VDC (layer F.Cu) (tedit 64A3D23C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.055 -9.139 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RELAY_JQC-3F-1C-24VDC (at 9.169 9.139 0) (layer F.Fab))
  (pad COM thru_hole circle (at 8.1 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad COIL1 thru_hole circle (at 6.1 -6.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad COIL2 thru_hole circle (at 6.1 6.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad NC thru_hole circle (at -6.1 6.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad NO thru_hole circle (at -6.1 -6.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
)