(module RELAY_SR11-24V-200-2C (layer F.Cu) (tedit 684933C4)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -7.225 -6.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RELAY_SR11-24V-200-2C (at 2.935 6.885 0) (layer F.Fab))
  (pad NO1 thru_hole circle (at -8.89 -3.8) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad NO2 thru_hole circle (at -8.89 3.8) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad NC2 thru_hole circle (at -3.81 3.8) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad NC1 thru_hole circle (at -3.81 -3.8) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad COM2 thru_hole circle (at 1.27 3.8) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad COM1 thru_hole circle (at 1.27 -3.8) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A1 thru_hole circle (at 8.89 -3.8) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 thru_hole circle (at 8.89 3.8) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)