(module easyeda2kicad:RES-ARRAY-SMD_0402-16P-L4.0-W1.6-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.71) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-ARRAY-SMD_0402-16P-L4.0-W1.6-BL (at 0 4.71) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.75 0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.25 0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.75 0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.25 0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.25 0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.75 0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.25 0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 1.75 0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -1.75 -0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -1.25 -0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -0.75 -0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -0.25 -0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 0.25 -0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.75 -0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 1.25 -0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 1.75 -0.71 0.00) (size 0.30 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "X:/Dropbox/Kicad/test.3dshapes/R0402-16P_L3.8-W1.6-H0.5.wrl"
		(offset (xyz -0.100 -0.300 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)