(module "RESAD1075W45L335D185" (layer F.Cu)
  (descr "MFS1/4_2022")
  (tags "Resistor")
  (fp_text reference R** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RESAD1075W45L335D185" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.05 1.05) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.8 0) (size 1.05 1.05) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (model MFS1_4CC1001F.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
