(module "RESAD1590W60L630D240" (layer F.Cu)
  (descr "CFR-25")
  (tags "Resistor")
  (fp_text reference R** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RESAD1590W60L630D240" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 15.9 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model CFR-25JB-52-100K.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
