(module "RESC1005X40N" (layer F.Cu)
  (descr "CRCW0402")
  (tags "Resistor")
  (attr smd)
  (fp_text reference R** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RESC1005X40N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.55 0 90) (size 0.6 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.55 0 90) (size 0.6 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CRCW0402383RFKED.stp
    (at (xyz 0.019685039370079 0.0098425196850394 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
