(module RESC1005X40N (layer F.Cu) (tedit 6373518E)
  (fp_text reference REF** (at 0 -0.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RESC1005X40N (at 0 0.8) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.445 0) (size 0.51 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.445 0) (size 0.51 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
