(module "RESC10352X80N" (layer F.Cu)
  (descr "4020-1")
  (tags "Resistor")
  (attr smd)
  (fp_text reference R** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RESC10352X80N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.8 0 0) (size 1.5 5.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.8 0 0) (size 1.5 5.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model HVC4020V5007JET.stp
    (at (xyz 0 0 0.29999999549445))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
