(module RESC1508X55N (layer F.Cu) (tedit 6478CFE7)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.21 -1.07 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RESC1508X55N (at 1.54 1.07 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.76 0.0) (size 0.9 0.97) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 0.76 0.0) (size 0.9 0.97) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)