(module "RESC1632X65N" (layer F.Cu)
  (descr "1632-2021")
  (tags "Resistor")
  (attr smd)
  (fp_text reference R** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "RESC1632X65N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.7 0 0) (size 1.1 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.7 0 0) (size 1.1 3.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LTR18EZPJ470.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
