(module RESC3116X65N (layer F.Cu) (tedit 65A6C434)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.96 -1.45 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RESC3116X65N (at 0.79 1.45 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.48 0.0) (size 0.97 1.73) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.48 0.0) (size 0.97 1.73) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)